
询价函
我方需采购2026年度水土机房数据线路扩容项目，现向你方对该采购项目进行询价采购。
1、 在满足该采购项目需求参数下（详见附件），该项目限价金额：140000元（大写：壹拾肆万元整）。
报价为人民币小写：   元；大写：    元整。
2、 请在完全满足《2026年度水土机房线路扩容采购技术要求》（附件1）下（附承诺函），按要求填写《2026年度数据线路护容采购报价表》（附件2）。询价函后附营业执照扫描件（复印件），需加盖公章。未按要求提交全部报价文件资料视为无效报价。
邮寄地址：重庆市两江新区天宫殿街道洪湖西路18号12幢。
邮寄联系人：尹璐。  
邮寄联系电话：86312313。
三、报价文件截止时间：2026年7月16日12：00前。
四、你方在提交报价文件时，视为认同我方询价函的一切规定和要求，完全答应询价函中规定的所有条件和询价评审办法。在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《询价函》之规定给予惩罚，我方完全接受。
五、若你方成为中标供应商，双方将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
报价方（公章）：
联系地址：  
联系电话：                           
联系人：






















附件1

2026年度水土机房数据线路扩容采项目技术要求

一、线路技术要求
（一）单条链路中断恢复时间：除不可抗力（战争、洪水、地震、市政施工等）原因外，通信故障处理时限为：15分钟内响应，4小时内恢复。
（二）所提供的带宽达标率为100%，短期业务丢包率为0，年业务可用率≥99.9%。
（三）支持跨设备保护，支持隧道等待路由可达，支持路由协议快速收敛，支持L3VPN。
（四）支持组网安全能力，设备互联均聚合保护。
（五）比选申请人提供的专线在重庆市主城及各区县范围内时延≤10ms，每100 公里的时延增加≤1ms，时延抖动≤2ms；（提供网络时延地图并加盖公章）
（六）提供的专线保证稳定的低时延能力，时延变化范围不超过10%；
（七）提供的专线可根据采购方的需求进行灵活扩展； 
（八）提供7x24小时技术支持服务；
（九）根据采购人业务特点及服务需求，制定差异化服务举措，设立专属服务保障机构并提供专属服务；
二、运维服务要求
（一）在租用期限内，乙方应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的<电信服务标准(试行)>的要求，保证采购人租用线路畅通，稳定运行。
（二）乙方应以最高级别SLA作为本项目的服务标准，网管系统具备预测预防性维护功能，支持设备告警巡检、设备与上线用户数巡检。
（三）乙方应有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，对采购人通讯线路有网管支持提供7*24小时监控，并有专人负责上门受理调试日常维护及平时协助我方维护检测等工作，全程跟踪故障的响应、处理和解决，并在故障申告后3个工作日内以书面形式反馈故障申告用户。
（四）故障响应服务
1.乙方应配合网络故障的诊断和排除。
2.乙方应提供7×24小时电话技术支持和故障申告服务。
3.当线路故障处理完毕后，乙方在15分钟内通知故障用户并在三个工作日内提交书面故障分析报告。
（五）日常线路运维
1.为保障网络运行安全可靠，运营商传输线路网管监控平台一旦发现故障，须及时处理并及时通知我方。
2.支持数据专线路由可视，运维人员可在网管平台上查看专线路由信息。
3.乙方在线路升级改造或重大割接中，如影响专线中断，应提前48小时通知客户，经客户同意后方可进行实施，不能影响线路正常使用。
4.项目建设及后期维护期间，乙方须与我方签订保密责任书，未经招标单位书面许可，比选申请人不得向第三方提供或泄露网络相关信息。
三、服务实施要求
（一）实施管理
1.乙方需对我方项目建立完整的项目管理体系，制定项目管理计划、项目进度计划、质量保证体系、项目验收计划、售后服务保障等，确保项目整体质量。
2.乙方需要根据我方项目组建实施与运维团队，指定项目负责人，该负责人有协调内外资源的能力，为保证项目保质保量及实施成果。
3.乙方应安排资深的实施、运维人员负责项目的实施，在项目实施过程中，未得到我方的同意，不得对项目实施、运维人员进行变更。乙方与我方共同成立协调小组，负责解决实施及试运行中出现的问题。
4.进度要求，乙方在中标并签署合同后，在10个自然日内完成专线实施并开通。
5.乙方在项目的实施过程中，必须服从我方的协调，在方案设计、部署配置、技术支持、运行维护等方面相互配合。
6.在实施过程中，双方可根据实施进展情况及时召开项目技术协调会，讨论项目的技术问题及合同执行情况等重大问题。
7.乙方提供产品测试内容和方法，测试计划和技术内容由乙方拟定，经我方确认。
（二）验收要求
1.在完成我方技术需求要求的专线开通后，进行现场验收。验收前乙方需提供专线测试报告。
2.完成项目验收后，乙方应立即开展日常运维服务工作，运维服务计划、内容与周期经我方确认。

附件2
2026年度数据线路扩容采购报价表
	序号
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]基本要求及功能
	数量
	安装位置
	合作期
	报价（元）

	1
	原有互联网出入口带宽1条100Mbps电信光纤链路扩容450Mbps电信光纤链路
	450Mbps上下对等有线光纤链路，互联网专线，每条不少于1个IPv4公网地址，时延≤30msbps
	1条
	重庆市北碚区水土镇云汉大道浪潮股份有限公司北楼
	12个月
	

	2
	原有专网链路一1条50Mbps电信有线专网光纤链路扩容500Mbps电信有线专网光纤链路
	500Mbps有线专网光纤链路，时延≤25msbps
	1条
	A端安装位置：重庆市北碚区水土镇云汉大道浪潮股份有限公司北楼。z端安装位置：重庆市渝北区上丁企业园12栋小微企业融资担保有限公司
	12个月
	


请按以上要求填写报价表并提供相关资料。

